For 1990-2009 cars

1. Remove the safety mode valve retainer (343).
2. Remove the safety mode valve spring (342).
3. Remove the safety mode valve (341).
4. Remove the 3-4 shift valve retainer (343).
5. Remove the 3-4 shift valve spring (344).
6. Remove the 3-4 shift valve (345).
7. Remove the 3-4 shift control valve (346).
8. Remove the TCC PWM solenoid valve retainer (351).
9. Remove the TCC PWM solenoid (352).
10. Remove the TCC regulator apply valve (348).
11. Remove the TCC regulator apply valve spring (347).
12. Remove the feed limit valve retainer (343).
13. Remove the feed limit valve spring (354).
14. Remove the feed limit valve (353).
15. Remove the pressure control solenoid retainer (351).
16. Remove the pressure control solenoid (357).