For 1990-2009 cars

Suspension | Camber | Camber Cross Tolerance | Caster | Caster Cross Tolerance | Total Toe | Steering Wheel Angle | Thrust Angle
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Rear Wheel Drive
Front | -0.50° ± 0.60° | ± 0.60° | 5.85 ° ± 0.60° | ± 0.60° | 0.20° ± 0.20° | 0° ± 3° | --
Rear | -0.90° ± 0.60° | ± 0.75° | -- | -- | 0.20° ± 0.20° Individual toe to be 0.1° greater than or equal to 0.00° | -- | 0° ± 0.20°