For 1990-2009 cars

### Coupe

Number | Location | Clearance Gap | Flushness
--- | --- | --- | ---
1 | Front fascia to hood | 7.0± 1.0 mm (0.28 ± 0.04 in) | --
2 | Front fascia to fender | 0.5 + 1.0 or - 0.5 mm (0.02 + 0.04 or - 0.02 in) | --
3 | Front fender to hood | 4.0 ± 1.0 mm (0.16 ± 0.04 in) | ± 1.0 mm ( ± 0.04 in)
4 | Front fender to door | 7.0 ± 1.0 mm (0.28 ± 0.04 in) | + 1.5, - 0.0 mm (+0.06 - 0.0 in)
5 | Front door to rocker | 7.0 ± 3.0 mm (0.28 ± 0.12 in) | --
6 | Top windshield to roof | No gap permissible | --
7 | Front door panel to rear quarter panel | 7.0 ± 1.0 mm (0.28 - 0.04 in) | +1.5 - 00 mm (0.06 - 0.0 in)
8 | Rear fascia to rear quarter panel | 0.0 + 1.5 mm (0.0 + 0.06 in) | --
9 | Quarter to decklid (top) | 4.0 ± 1.00 mm (0.16 - 0.04 in) | ± 1.0 mm (±0.04 in)
10 | Top backlight to roof | No gap permissible | --
11 | Quarter to decklid (rear) | 5.0 ± 1.0 mm (0.20 ± 0.04 in) | ±1.0 mm(± 0.04 in)
12 | Decklid to rear fascia | 9.0 ± 1.5 mm (0.36 ± 0.06 in) | --
13 | Front door applique to side window | 5.0 ± 1.0 mm (0.20 ± 0.04 in) | --

### Three Door Coupe (RAD)

Number | Location | Clearance Gap | Flushness
--- | --- | --- | ---
1 | Front fascia to hood | 7.0± 1.0 mm (0.28 ± 0.04 in) | --
2 | Front fascia to fender | 0.5 + 1.0 or - 0.5 mm (0.02 + 0.04 or - 0.02 in) | --
3 | Front fender to hood | 4.0 ± 1.0 mm (0.16 ± 0.04 in) | ± 1.0 mm ( ± 0.04 in)
4 | Front fender to door | 7.0 ± 1.0 mm (0.28 ± 0.04 in) | + 1.5, - 0.0 mm (+0.06 - 0.0 in)
5 | Front door to rocker | 7.0 ± 3.0 mm (0.28 ± 0.12 in) | --
6 | Top windshield to roof | No gap permissible | --
7 | Front door panel to rear quarter panel | 7.0 ± 1.0 mm (0.28 - 0.04 in) | +1.5 - 00 mm (0.06 - 0.0 in)
8 | Rear fascia to rear quarter panel | 0.0 + 1.5 mm (0.0 + 0.06 in) | --
9 | Quarter to decklid (top) | 4.0 ± 1.00 mm (0.16 - 0.04 in) | ± 1.0 mm (±0.04 in)
10 | Top backlight to roof | No gap permissible | --
11 | Quarter to decklid (rear) | 5.0 ± 1.0 mm (0.20 ± 0.04 in) | ±1.0 mm(± 0.04 in)
12 | Decklid to rear fascia | 9.0 ± 1.5 mm (0.36 ± 0.06 in) | --
13 | Front door applique to side window | 5.0 ± 1.0 mm (0.20 ± 0.04 in) | --
14 | Rear door to rocker | 7.0 ± 3.0 mm (0.28 ± 0.12 in) | --
15 | Front door applique to side window | 7.0 ± 1.0 mm (0.28 ± 0.04 in) | --

### Sedan

Number | Location | Clearance Gap | Flushness
--- | --- | --- | ---
1 | Front fascia to hood | 6.0 ± 1.0 mm (0.24 ± 0.04 in) | --
2 | Front fascia to fender | 2.0±1.0 mm (0.08 ± 0.04 in) | --
3 | Front fender to hood | 4.0 ± 1.0 mm (0.16 ± 0.04 in) | --
4 | Front fender to door | 6.0 ± 1.0 mm (0.24 ± 0.04 in) | +1.5 - 0.0 mm (0.06, - 0.0 in)
5 | Front door to rocker | 8.0 ± 3.0 mm (0.32 ± 0.12 in) | --
6 | Front door panel to rear quarter panel | 6.5 ± 1.0 mm (0.26 ± 0.04 in) | +1.5 - 0.0 mm (0.06 - 0.0 in)
7 | Top windshield to roof | No gap permissible | --
8 | Rear door to rocker | 8.0 ± 3.0 mm (0.32 ± 0.12 in) | --
9 | Rear door to quarter | 6.0 ± 1.0 mm (0.24 ± 0.04 in) | + 1.5 - 0.0 mm (0.06 - 0.0 in)
10 | Quarter to rear fascia | 2.0 ± 1.0 mm (0.08 ± 0.04 in) | --
11 | Quarter to deck lid | 4.0 ± 1.0 mm (0.16 ± 0.04 in) | + 1.0 mm (+ 0.04 in)
12 | Top backlight to roof | No gap permissible | --
13 | Decklid to rear fasica | 8.0 ± 2.0 mm (0.32 ± 0.08 in) | --
14 15 | Front door applique to rear door applique | 5.0 + 3.0 -1.0 mm (0.20 + 0.12, -0.04 in) | + 1.5, -0.0 mm (0.06 - 0.0 in)
16 | Roof side applique to roof | 3.8 ± 2.0 mm (0.15 ± 0.08 in) | --

### Wagon

Number | Location | Clearance Gap | Flushness
--- | --- | --- | ---
1 | Roof panel to liftgate | 8.0 ± 1.5 mm (0.32 ± 0.06 in) | + 0.0 to + 2.0 mm ( + 0.0 to + 0.08 in)
2 | Liftgate applique to roof side rear center applique | 4.5 ±1.0 - 0.0 mm (0.18 + 0.04 - 0.0 in) | + 1.0 - 0.0 mm (± 0.04 - 0.0 in)
3 | Liftgate to quarter panel gap | 8.0 ± 2.0 mm (0.32 ± 0.081 in) | -2.00 + 0.0 mm (-0.08 + 0.0 in)
4 | Taillamp to liftgate gap | 8.0 ± 2.0 mm (0.32 ± 0.08 in) | + 0.0 to + 2.00 mm (+ 0.0 to +0.08 in)
5 | Liftgate to fascia gap | 8.5 + 1.5-3.5 mm (0.33+0.06 - 0.14) in | --
6 | Centerline liftgate to fascia | 7.0 ± 1.5-3.5 mm (0.28+0.06 -0.14 in) | --
7 | Taillamp to rear quarter gap | 2.5 ± 1.5 mm (0.10 ± 0.06 in) | + 2.0 to + 4.0 mm (+ 0.08 to + 0.16 in)
8 | Roof side center applique to rear quarter | 2.0 mm (0.08 in) | --
9 | Fuel filler door to quarter panel gap | 3.5 ± 0.5 mm (0.14 ± 0.02 in) | + 1.0 + 0.0 mm - 0.5 (+ 0.04 - 0.0 in)