For 1990-2009 cars

Table 1: | Cooling Fan - Left (C2)
Table 2: | Cooling Fan - Right (C1)

### Cooling Fan - Left (C2)

Pin | Wire | Circuit | Function
--- | --- | --- | ---
1 | GY | 532 | Cooling Fan Motor Supply Voltage (2)
2 | WH | 504 | Series/Parallel Relay

### Cooling Fan - Right (C1)

Pin | Wire | Circuit | Function
--- | --- | --- | ---
1 | L-BU | 409 | Cooling Fan Motor Supply Voltage (1)
2 | BK | 250 | Ground